关于保密室改造及设备、服务采购需求一览表

	序号
	项目名称
	参数配置及描述
	单位
	数量

	一：基础装修部门

	1
	铝合金护栏
	铝合金闸门2 m*2m定制焊接，含房间无线网线处理
	项
	1

	2
	甲级防盗门
	960mm*2050mm，原门拆除，空隙轻质砖填堵
	镋
	1

	3
	轻质隔墙
	玻璃处轻质隔墙6.8m*3.4m（到顶），走廊玻璃窗封堵2m*1.5m，墙
体采用环保材料粉刷，原玻璃不需拆除
	M2
	27

	4
	地胶
	
	M2
	35

	二、BM产品

	1
	BM安全套件
	以终端管理为核心，形成集主机监控审计、补丁管理、桌面应用管理、信息安全管理、终端行为管控等终端安全行为一体的管理体系；能实现对涉密文档在打印申请、审批、输出、回收全生命过程的监控和管理，能有完备的打印、操作等日志记录，方便对文档使用和输出情况进行统计和追溯
	套
	2

	2
	通用台式机
	国产电脑八核/16G DDR4/512GB SSD/2G独立显卡/DVD刻录机23.8
	台
	2

	3
	桌面系统
	国产系统
	套
	2

	4
	流式软件
	国产专业版办公软件
	套
	2

	5
	板式软件
	国产处理OFD格式文件版式办公软件，功能包括阅读、编辑、保存、打印
	套
	2

	6
	杀毒软件
	国产杀毒软件
	套
	2

	7
	打刻软件
	国产打印刻录软件
	套
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	8
	打印机
	国产打印机
1.类型：A4彩色激光。
2.设备接口：高速 USB 2.0 ; 有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx。
3.打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监视。
4.扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）；
5.复印功能：支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）；复印模式包含自动、图文、图像、文本，一键身份证复印、票据复印；支持身份证自动纠偏复印、 票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。
6.安全增强功能：设备安全启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录。
7.支持打印共享切换器：用于涉密终端与非涉密终端共用一台打印设备。
8.耗材类型 鼓粉分离
	台
	1

	9
	电源
	接台式电脑需要
	个
	3

	10
	台式视频干扰器
	国产
	台
	2

	11
	保密碎纸机（带碎光盘）
	2mm*2mm粉碎 单次16张70g纸 光盘一张
	个
	1

	12
	手机屏蔽柜
	12格 存放移动通讯设备
	个
	1

	13
	保密柜
	1850mm*900mm*430mm 通门双开
	个
	4

	三 、安全防护及办公部分

	1
	视频监控硬盘录像机
	国产4路
	套
	1

	2
	视频监控摄像机
	国产
	台
	1

	3
	监控专用硬盘
	接口类型：SATAII，容量：8TB，转速：5900转，缓存：64M。配备可连续保存录像时间不少于180天。
	个
	1

	4
	指纹门禁系统
	有人脸、指纹功能、能防假指纹、通讯方式为TCP/IP、U盘下载等一套
	套
	1

	5
	报警系统
	国产，需要可以分时段设置报警监控
	套
	  1

	6
	电脑桌
	1200mm长
	张
	2

	7
	会议桌
	1200mm*3000mm
	张
	1

	8
	办公椅
	
	张
	8





